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1、 基本情况
彤博士健康产业河北有限公司彤博士保健食品、特殊膳食食品及其他食品研发生产制造基地位于石家庄高新区苍山街以西、方郄路以北，康复辅助器具产业化项目8#楼（1-3层）。项目总投资600万元，其中环保投资50万元。项目主要建设内容：原址搬迁制剂车间（含固体制剂、液体制剂生产线）及辅助设备，对租赁厂房5416.16m2进行提升改造，用于洁净车间建设，由原来的混合制剂车间扩建新增为4个相对独立的制剂车间，新购置沸腾干燥设备、二维运动混合设备、隧道灭菌烘箱设备、自动数粒包装线等生产设备、辅助设施设备、实验设备。洁净车间建设固体制剂生产线、液体制剂生产线，生产线建设完成后预计年产瓶装（液体）6-30ml：1000万瓶，30-100m1：1500万瓶；条装（液体）1-5g：1.2亿条，5-500g：5000万条；条状（粉）2-5g：1.2亿条，5-15g：5000万条，15-100g：500万条；桶装100-3000g：100万桶。
2、 污染物排放执行标准
1、实验室废气产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 相关要求；制粒、干燥、整粒废气产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求；废水处理设备废气产生的氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 
厂界无组织氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中污染物二级新扩改建标准；非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值（厂房外设置监控点）。无组织颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，同时满足与石家庄高新第一污水处理厂签订的协议标准。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、实验室废气由通风橱引风至SDG酸性吸附剂吸附+两级活性炭设备治理，经治理后通过1根45m高排气筒（DA001）排放。干燥工序废气整体密闭管道直连收集，制粒、整粒工序废气集气罩加装软帘收集，收集后经布袋除尘器处理，通过1根45m高排气筒（DA002）排放。污水处理站废气整体密闭收集，经两级活性炭设备治理，通过1根45m高排气筒（DA003）排放。
2、冷却水循环使用不外排；蒸汽用水全部转化为蒸汽，蒸发损耗不外排；纯水制备废水、瓶体冲洗废水、设备清洗及车间地面冲洗废水、实验清洗废水经污水处理设备（采用AO（缺氧好氧）一体化工艺，处理规模20m3 /d）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入石家庄高新第一污水处理厂进一步处理。
3、运营期噪声主要来自实验研发设备、风机等设备噪声。采取基础减振，厂房隔声、选用低噪声设备等措施。
4、 废包装收集后外售综合利用。不合格品收集后外售。 除尘灰收集后外售。废布袋收集后外售。废反渗透膜、废超滤滤芯收集后外售。实验室废液收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。过期试剂收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废器皿收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废机油收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废过滤棉收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废活性炭收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废 SDG 酸性吸附剂收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。

