拟批石家庄古组生物科技有限公司实验室研发项目环评文件基本情况
    
1、 基本情况
石家庄古组生物科技有限公司实验室研发项目位于石家庄高新区太行大街769号京津冀协同创新示范园A9号楼207-1号。项目总投资300万元，其中环保投资20万元。项目主要建设内容：租赁厂房292.47 平方米，购置紫外/可见分光光度计、冷冻干燥机、台式高速离心机、恒流泵等相关实验设备，建设材料实验室、生物实验室、仪器实验室、办公室、危废间等，项目建设完成后对微球、蛋白表达、多糖等进行研发。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织 TVOC 排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1医药制造行业大气污染物浓度限值；苯系物（苯乙烯）排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1医药制造行业大气污染物浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；酚类（苯酚）、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 
无组织厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内无组织排放限值，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；无组织厂界硫酸雾、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；无组织厂界酚类（苯酚）排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 3 企业边界挥发性有机物浓度限值；臭气浓度、苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建项目污染物边界标准值。
2、废水排放执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2新建企业水污染排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进水协议标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4、危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾处置执行《河北省固体废物污染环境防治条例》要求进行管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、试剂配制、实验研发分析过程、试剂储存、危废间产生的废气收集后经干式酸雾净化器+二级活性炭吸附处理，通过1根25m高排气筒（DA001）排放。
2、生活污水、纯水制备浓水、最后1次实验器具清洗废水、制冰废水经管道排入京津冀协同创新示范园污水处理站（采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O池+混凝沉淀+消毒”处理工艺）处理后进入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要来自实验研发及辅助设备工作时产生的噪声。采取设备安装弹性减振橡胶垫、厂房隔声等措施。
4、 [bookmark: _GoBack]废过滤器、废反渗透膜、废离子交换树脂由供应厂家回收更换。 未沾染有毒有害的包装物收集后外售。废试剂瓶、接触药品废塑胶手套、废称量纸、装有有毒有害的包装物、废药品、废样品、实验废液（试剂配制废水、实验设备前两遍清洗废水、蒸馏废液、离心水洗废液）、废培养皿、废培养基、废活性炭、废过滤棉、废干式酸雾净化器吸附剂，暂存危废间，由有资质单位处理。

