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1、 基本情况
河北美臻生物科技有限公司实验室研发项目位于石家庄高新区太行南大街 769 号京津冀协同创新示范园 201#厂房（A9）307-2号。项目总投资300万元，其中环保投资20万元。项目主要建设内容：租用厂房 574.46 平方米。购置安装反应罐-带高低温一体机、萃取罐-高低温一体机、结晶罐-带高低温一体机、刮板蒸发器、平板离心机、真空干燥箱、液相色谱、气相色谱等相关设备。设立净化设备间、检测室、医药中间体实验室、食品添加剂实验室、诊断试剂实验室、库房、易制毒、爆库、危废间、办公室等，进行医药中间体、食品添加剂、诊断试剂等研发。
污染物排放执行标准
1、有组织TVOC排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值；非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1医药制造行业大气污染物浓度限值；氯化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值；硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值；氨排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2恶臭污染物排放标准值；甲醇执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1医药制造行业大气污染物浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。 
无组织厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内无组织排放限制限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；无组织厂界非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织厂界甲醇排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新扩改建项目污染物边界标准值。
。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进水协议标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、医药中间体研发废气经通风橱收集后由管道引至“水吸收+两级活性炭吸附装置”处理，通过1根25m高排气筒（DA001）排放。食品添加剂研发、诊断试剂研发、称量、试剂储存、危废间废气废气经万向集气罩/通风橱收集后由管道引至“水吸收+可拆卸式过滤棉除尘+干式酸雾净化器+两级活性炭吸附装置”处理，通过1根25m高排气筒（DA002）排放。
2、生活污水、纯水制备浓水、最后1次实验器具清洗废水、水吸收装置废水经管道排入京津冀协同创新示范园污水处理站（采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O池+混凝沉淀+消毒”处理工艺）处理后进入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要为实验研发及辅助设备工作时产生的噪声。采取安装弹性减振橡胶垫、厂房隔声等措施。
4、废过滤器、废反渗透膜、废离子交换树脂由供应厂家回收更换，废包装收集后外售。未沾染药剂的废包装收集后外售。前2次清洗废水、实验废液、过期药品、废样品、沾染药剂的废包装、废过滤材料及废滤渣、其他沾染药剂的废物、废干式酸雾净化器吸附剂、废活性炭以及废过滤棉均属于危险废物，暂存于危废间，委托危险废物资质单位处置。


